Dùng **pinMode(bt1, INPUT\_PULLUP)** sẽ kích hoạt một điện trở pull-up nội bộ, giữ chân ở mức cao khi không có tín hiệu, và nút nhấn khi được nhấn sẽ kéo chân về mức thấp.

Còn **pinMode(bt1, INPUT)** không kích hoạt điện trở pull-up nào, nên trạng thái của chân sẽ không ổn định khi không có tín hiệu.

6 dây data LCD